
****

Cher client,

êtes-vous à la recherche d’un joint unique pour tout type de brides et ainsi limiter les risques d'immobilisation de la production liés à l’utilisation d’un joint inapproprié?

Le [joint de tuyauterie universel GORE (Style 800)](https://www.gore.fr/produits/joint-de-tuyauterie-universel-gore-style-800) assure une étanchéité fiable pour les brides en acier, acier émaillé et SVR (Stratifié Verre Résine), pour tous les produits hautement acides, alcalis et à base de solvants, y compris les applications les plus contraignantes à température élevée et soumises à des cycles thermiques.

* Applications types: Brides en acier, émail (acier émaillé) et SVR (Stratifié Verre Résine)
* Offre une combinaison unique de deux éléments de construction brevetés, chacun réalisé en

100 % de PTFE expansé (ePTFE).

* Étanchéité fiable et durable: Avec une très grande résistance à la relaxation et au fluage à froid, le joint de tuyauterie universel GORE (Style 800) conserve sa stabilité dimensionnelle lors des cycles thermiques et de pression. L'effort de serrage est maintenu pour une étanchéité fiable et durable.
* Un joint, de nombreuses applications: Le joint de tuyauterie universel GORE (Style 800) assure une étanchéité fiable pour un grand nombre de brides et peut s'utiliser en remplacement de nombreux autres joints.

Pour en savoir plus sur ce produit, visitez le site internet Gore:

* [Présentation produit](https://www.gore.fr/produits/joint-de-tuyauterie-universel-gore-style-800)
* [Fiche technique (en anglais)](https://www.gore.com/resources/data-sheet-gore-universal-pipe-gasket-style-800)
* [Instructions d’installation](https://www.gore.fr/node/6456)
* [Homologations (en anglais)](https://www.gore.fr/infotheque/resultats?f%5B%5D=product%3A136&f%5B%5D=language%3Aen&f%5B%5D=content_type%3A336)

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à (Nom du contact), (Téléphone) ou (email).

Bien cordialement,

(Nom du contact)

